



**Séquence 2**



1000000/R/ack0

XX

XX




1000000/W/ack0

00000101/ ack0

XX

XX



XX

XX

**Séquence 1**

**Partie 1**

**Partie 2**